別記様式第４１号の２（第４３条関係）

厨房設備 概要表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置室 | 設置場所 | | | ☐ 高さ３１ｍを超える建築物　☐ 地階 | | | | |
| 階 室名： | | | | 室（据付）床面積　　　　　　㎡ |
| 区画構造 | | | ☐ 不燃材料　☐ その他の材料　☐ 区画なし | | | | |
| 開口部構造 | | | ☐ 防火設備　☐ 特定防火設備　☐ その他の戸 | | | | |
| 内装 | 下地 | | ☐ 不燃材料　☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | |
| 仕上 | | ☐ 不燃材料　☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | |
| 厨房設備の概要 | | | | ・合計消費熱量　　　　　　ｋＷ  ・設備の台数　　　台 | | | | |
| 熱源種別 | | | ☐ 液体（☐ 灯油　　　☐ 重油　　　☐ その他の液体燃料（　　　　　））  ☐ 気体（☐ ＬＰガス　☐ 都市ガス　☐ その他の気体燃料（　　　　　））  ☐ 固体（☐ まき　　　☐ 石炭　　　☐ その他の固体燃料（　　　　　））  ☐ 電気　　☐ その他（蒸気含む。） | | | | | |
| 安全装置 | | | 耐震装置　☐ 有（設置位置：☐本体 ☐室内）　☐ 無  型式番号（　　　　　　　　　）　製作社名（　　　　　　　　　　） | | | | | |
| ☐ 立消え安全装置　　☐ 空炊き防止装置　　☐ 自動温度調節装置  ☐ 過熱防止装置　　　☐ 停電時安全装置　　☐ 緊急ガス遮断弁  ☐ 自動ガス遮断装置　☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | |
| 天　蓋 | | | 材質 | | ☐ ステンレス　☐ 亜鉛鉄板　☐ その他（　　　　　　　　　） | | | |
| 天蓋長辺の長さ　　　　　㎜　　板厚　　　　　㎜ | | | | | |
| 排気ダクト | | | 材質 | | ☐ ステンレス　☐ 亜鉛鉄板　☐ その他（　　　　　　　　　） | | | |
| ダクト長辺の長さ　　　　　㎜　　板厚　　　　　㎜ | | | | | |
| 接続 | | ☐ フランジ接続　☐ 溶接　☐ リベット止め耐熱＋テープ | | | |
| 離隔 | | ☐ 可燃物等から１０㎝以上  ☐ 被覆（☐ ロックウール保温材　☐ ケイ酸カルシウム保温材） | | | |
| グリス  除去装置 | | | ☐ ダクトを用いず直接排気　☐ フィルター　☐ エクストラクター  ☐ フィルター・エクストラクター併用（２以上の天蓋で併用）　☐ その他 | | | | | |
| 火炎伝送  防止装置 | | | ☐ 防火ダンパー（☐ １.５㎜以上の鉄板　☐ その他（　　　　　　　　　））  ☐ 自動消火装置（燃料の自動遮断 ☐ 無　☐ 有）  ☐ 自動消火装置・防火ダンパー併用（2以上の天蓋で併用）  ☐ その他（　　　　　　　　　　　） | | | | | |
| 燃焼空気  取入口等 | | | 給気口面積　　　　　 ㎠ | | | 給気口位置　 床面から　　　　　　　　 ㎝ | | |
| 給気ファン給気量 　　　 ㎥／h | | | | 給気ファン位置　床面から　　　 　㎝ | |
| 耐震措置 | | | □ アンカーボルト　　　　φ ×　　　本　　□ その他（　　　　　　　） | | | | | |
| 消火設備 | | | ☐ 消火器　　　　　　　　☐ 大型消火器　　　☐ スプリンクラー設備  ☐ 水噴霧消火設備　　　　☐ 泡消火設備　　　☐ 不活性ガス消火設備  ☐ ハロゲン化物消火設備　☐ 粉末消火設備　　☐ その他（　　　　　　） | | | | | |
| 警報設備 | | | ☐ 自動火災報知設備　　　☐ 非常警報設備　　☐ 放送設備  ☐ ガス漏れ火災警報設備　☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | |
| その他 | | |  | | | | | |

備考　項目の「☐」欄の該当するものにレ点を付し、（　）には該当する内容を記入すること。