別記様式第４１号の２（第４３条関係）

厨房設備 概要表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 設置室 | 設置場所 | ☐ 高さ３１ｍを超える建築物　☐ 地階 |
| 階 室名： | 室（据付）床面積　　　　　　㎡ |
| 区画構造 | ☐ 不燃材料　☐ その他の材料　☐ 区画なし |
| 開口部構造 | ☐ 防火設備　☐ 特定防火設備　☐ その他の戸 |
| 内装 | 下地 | ☐ 不燃材料　☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 仕上 | ☐ 不燃材料　☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 厨房設備の概要 | ・合計消費熱量　　　　　　ｋＷ・設備の台数　　　台 |
| 熱源種別 | ☐ 液体（☐ 灯油　　　☐ 重油　　　☐ その他の液体燃料（　　　　　））☐ 気体（☐ ＬＰガス　☐ 都市ガス　☐ その他の気体燃料（　　　　　））☐ 固体（☐ まき　　　☐ 石炭　　　☐ その他の固体燃料（　　　　　））☐ 電気　　☐ その他（蒸気含む。） |
| 安全装置 | 耐震装置　☐ 有（設置位置：☐本体 ☐室内）　☐ 無型式番号（　　　　　　　　　）　製作社名（　　　　　　　　　　） |
| ☐ 立消え安全装置　　☐ 空炊き防止装置　　☐ 自動温度調節装置☐ 過熱防止装置　　　☐ 停電時安全装置　　☐ 緊急ガス遮断弁☐ 自動ガス遮断装置　☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 天　蓋 | 材質 | ☐ ステンレス　☐ 亜鉛鉄板　☐ その他（　　　　　　　　　） |
| 天蓋長辺の長さ　　　　　㎜　　板厚　　　　　㎜ |
| 排気ダクト | 材質 | ☐ ステンレス　☐ 亜鉛鉄板　☐ その他（　　　　　　　　　） |
| ダクト長辺の長さ　　　　　㎜　　板厚　　　　　㎜ |
| 接続 | ☐ フランジ接続　☐ 溶接　☐ リベット止め耐熱＋テープ |
| 離隔 | ☐ 可燃物等から１０㎝以上☐ 被覆（☐ ロックウール保温材　☐ ケイ酸カルシウム保温材） |
| グリス除去装置 | ☐ ダクトを用いず直接排気　☐ フィルター　☐ エクストラクター☐ フィルター・エクストラクター併用（２以上の天蓋で併用）　☐ その他 |
| 火炎伝送防止装置 | ☐ 防火ダンパー（☐ １.５㎜以上の鉄板　☐ その他（　　　　　　　　　））☐ 自動消火装置（燃料の自動遮断 ☐ 無　☐ 有）☐ 自動消火装置・防火ダンパー併用（2以上の天蓋で併用）　☐ その他（　　　　　　　　　　　） |
| 燃焼空気取入口等 | 給気口面積　　　　　 ㎠ | 給気口位置　 床面から　　　　　　　　 ㎝ |
| 給気ファン給気量 　　　 ㎥／h | 給気ファン位置　床面から　　　 　㎝ |
| 耐震措置 | □ アンカーボルト　　　　φ ×　　　本　　□ その他（　　　　　　　） |
| 消火設備 | ☐ 消火器　　　　　　　　☐ 大型消火器　　　☐ スプリンクラー設備☐ 水噴霧消火設備　　　　☐ 泡消火設備　　　☐ 不活性ガス消火設備☐ ハロゲン化物消火設備　☐ 粉末消火設備　　☐ その他（　　　　　　） |
| 警報設備 | ☐ 自動火災報知設備　　　☐ 非常警報設備　　☐ 放送設備☐ ガス漏れ火災警報設備　☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　） |
| その他 |  |

備考　項目の「☐」欄の該当するものにレ点を付し、（　）には該当する内容を記入すること。