別記様式第４１号の１４（第４３条関係）

少量危険物（移動タンク） 概要表

|  |  |
| --- | --- |
| 常置場所 | ☐ 所有者等の管理する場所　　☐ 所有者等の管理不能な場所 |
| 周囲に火気を使用する設備等の使用　☐ 有　　☐ 無 |
| 類・品名等 | 第　　類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大貯蔵数量　　　　　ℓ　一日最大取扱い数量　　　　ℓ　　指定数量　　　　倍取扱い方法 |
| 技術基準 | 注入ホース | 材質 |  | 長さ　　　　　　ｍ |
| 結合金具 | ☐ ねじ式　　☐ 突合せ固定式 | 耐圧強度 |
| 注入方法 | ☐ ホース緊結　　☐ 手動開閉装置　※開放状態で固定できる装置禁止 |
| 静電気対策 | 静電気を発するおそれのある液体危険物の取扱い：☐ 有　☐ 無 |
| 上部から注入　☐ 有　　☐ 無 |
| タンク | 概要 | 容量　 　　　ℓ タンク数　　　 基 |
| 間仕切り | ☐ 有（ ☐ ４，０００ℓ以下ごと　☐ ４，０００ℓ以上　） |
| 材質：　　　　　　　　　　　　　厚さ　　　　　　　mm |
| 各容量 | ☐ ２，０００ℓ以上　　☐ ２，０００ℓ未満 |
| 防波板　☐ 有（材質：　　　　　　　　厚さ　　　　mm）☐ 無 |
| 形状 | ☐ 角型　　☐ 縦置円筒型　　☐ 横置円筒型 |
| 構造 | 材質 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☐ さび止め措置 |
| 板厚 | 底厚：　　　mm　側厚：　　　mm　屋根厚：　　　mm |
| 寸法 | 幅(直径)：　　mm　奥行き：　　　mm　高さ　　　mm |
| ☐ さび止め塗装　☐ 内部コーティング　　☐ タンク検査適合 |
| 固定 | 固定位置 | ☐ シャーシフレーム　　☐ メインフレーム　　☐ 一体型クロスメンバー |
| 固定器具 | ☐ Ｕボルト　☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 安全装置 | タンク圧力 | ☐ 常用圧力２０ｋＰａ以下　　☐ 常用圧力２０ｋＰａ超 |
| 作動圧力 | ☐ 常用圧力２０ｋｐａ超２４ｋＰａ以下の圧力で作動☐ 常用圧力１．１倍以下の圧力で作動 |
| ※タンクに間仕切りがある場合：☐ 仕切りごとに安全装置あり　☐ 無 |
| マンホール | 材質 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ:　　　mm |
| 注入口 | 材質 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ:　　　mm |
| 防護枠 | 上部にマンホール、注入口、安全装置：☐ 有　☐ 無 |
| 材質 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ:　　　mm |
| 高さ | ☐ 附属装置以上　☐ 附属装置以下 |
| 形状 | ☐ 山形　☐ 山形と同等以上の強度を有する形状（　　　　　　） |
| 排出口 | 位置 | ☐ タンク下部（緊急レバー等☐有　☐無　表示☐有　☐無）☐ タンク下部以外 |
| 配管 | 先端部に弁等 | ☐ 有　☐ 無 | 材質 |  |
| 口径 | 　　　　　　　A | 防食措置 | ☐ 塗装　　□ ＦＲＰ等 |
| 開閉弁 | ☐ タンク直近　☐ タンク直近以外の場所 |
| 接合部分 | ☐ 突合せ　☐ 重ね合せ　☐ フランジ継手　☐ その他 |
| 標識・掲示板 | ☐ 危　　☐ 類品名数量 |
| 消火設備 | ☐ 消火器　　☐ 大型消火器　　☐ その他（　　　　　　　　　　　） |
| 付帯電気設備 | ☐ 防爆　　☐ その他（　　　　　　　　） |
| その他 |  |

備考　項目の「☐」欄の該当するものにレ点を付し、（　）には該当する内容を記入すること。